		보 도 자 료
보도일시	2021. 5. 14.(금) 조간 *인터넷 2021. 5.13.(목) 12:00 이후 / 총 6쪽
담당부서	고용노동부 산업안전과		과 장 박종일 사무관 신정욱		044-202-7722 044-202-7734
	한국산업안전보건공단 안전보건인증원 안전인증부		부 장 신용우 차 장 김학석		052-703-0901 052-703-0904
< 본 자료는 http://www.moel.go.kr 에서도 볼 수 있습니다. >
시저형 고소작업대 과상승방지 장치 해체 후 작업 시 흉기로 돌변할 수 있다. ▪ 최근 9년간 시저형 고소작업대 사용 중 66명의 사망사고 발생 * 최근 건설현장에서 과상승방지장치를 해체하고 천장 배관작업 등 고소작업 중에 상승한 작업대에 끼어 사망하는 사고가 연이어 발생

□ 고용노동부(장관 안경덕)는 최근 연이어 발생한 시저형 고소작업대 사망사고*는 모두 과상승방지장치를 해체하고 작업하다 작업대가 과상승하여 발생했다고 밝혔다.

* ‘21.4.19. 서울 소재 재건축현장에서 천장과 고소작업대 난간 사이 끼임

* ‘21.4.23. 예산 소재 전기공사에서 배관과 고소작업대 난간 사이 끼임

○ 이번 사고는 시저형 고소작업대를 활용하여 배관 작업, 천장 평탄 작업을 하던 중 작업대가 불시에 상승하여 작업대 난간과 배관 또는 천장 사이에 끼이면서 발생했으며,

- 과상승방지장치 등을 작업 편의상 해체한 후 작업을 한 것이 사고 원인으로 확인됐다.

○ 시저형 고소작업대는 방호장치 설치, 작업계획* 수립 등이 필요한 유해·위험기계 등에 해당한다.

* 차량계 하역운반기계 등을 사용하는 작업은 해당 작업 시 추락․끼임 등 위험예방대책을 포함하는 작업계획을 작성하고 그 계획에 따라 작업하여야 함

□ 고용노동부에 따르면 최근 9년간(‘12~’20년) 시저형 고소작업대로 인해 66명이 사망했으며, 올해에도 3명이 사망했다고 밝혔다.

* 5명(’12년)→5명→10명→6명→6명(’16년)→6명→7명→8명→13명→3명(’21년)

○ 실내에서 주로 사용하는 시저형 고소작업대는 끼임 유형의 사고가 대부분이다.

< 시저형 고소작업대 사망사고 현황(2012~2020년) >

□ 이에, 고용노동부와 안전보건공단은 건설업체, 임대업체 등에 사고사례 및 고소작업대 설치·사용 방법을 안내‧배포하는 한편,

○ 앞으로는 동일한 재해가 발생하지 않도록 ➊작업대 모든 지점에서 압력 감지, ➋작업대 조정은 위험을 인지할 수 있는 안전한 속도에서 되도록 안전인증 기준*을 조속히 개정할 예정이다.

* 위험기계·기구 안전인증 고시

○ 아울러, 시저형 고소작업대를 안전검사 대상으로 포함하여 사용 중 안전장치의 유지 여부를 지속해서 확인할 계획이다.

□ 특히, 100대 건설업체의 경우 모든 지점(난간)에서 과상승을 감지할 수 있는 고소작업대를 선도적으로 사용할 것을 당부*했다.

* 5월 한 달간 소속 현장의 고소작업대 사용 계획을 확인하고 방호성능이 충분한 고소작업대를 임차하는지 지도

○ 아울러, 고소작업대 보유자(임대업체 등)가 위와 같은 방호장치를 설치할 경우 그 비용 전액을 지원하여 단기간에 개선을 유도한다.

< 과상승방지장치 >

[리미트 스위치]	[안전바]

□ 김규석 산재예방보상정책국장은 “기계기구 사용 시 정해진 작업방법을 준수하지 않는다면 그 기계기구는 언제든 생명을 위협할 수 있다”라고 밝히며

○ “높고 좁은 위험 장소에서 사용하는 고소작업대는 작업 전 과상승방지장치 등 방호장치 작동 여부를 확인하고, 작업 중에는 안전대 착용 등 기본적인 안전조치를 준수할 것”을 당부했다.

붙 임: 1. 시저형 고소작업대 사고사망 현황

2. 시저형 고소작업대 설치 사용 가이드

	이 보도자료와 관련한 자세한 내용이나 취재를 원하시면 고용노동부 산업안전과 신정욱 사무관(☎044-202 -7734), 한국산업안전공단 김학석 차장(☎052-703-0904)에게 연락주시기 바랍니다.

붙임 1		시저형 고소작업대 사망사고 현황

□ ’21년 사고 현황

사고 일시	사고 개요	종류	발생 형태	피해
3.13. (14:15)	화성시 공장신축공사 현장에서 고소작업대 탑승하여 12미터 위치의 철골구조물 조립을 위해 상승하던 중 지상으로 떨어짐	시저형	추락	사망 1명
4.19. (12:30)	서울시 주택재건축정비사업 건축공사 벽면 평탄화(견출) 작업 중 과상승으로 천장보와 고소작업대 난간 사이에 끼임	시저형	끼임	사망 1명
4.23. (10:00)	충남 아산군 공장에서 고소작업대를 사용하여 전기트레이 설치작업 중 조작스위치가 몸에 눌려 작업대 상승으로 소방배관과 난간 사이에 끼임	시저형	끼임	사망 1명

□ 연도별(’12년～’20년) 사고 현황

발생 형태	합계	12년	13년	14년	15년	16년	17년	18년	19년	20년
소계	66	5	5	10	6	6	6	7	8	13
끼임	35	5	3	6	3	2	1	4	5	6
넘어짐	7	-	1	-	2	1	1	1	-	1
떨어짐	24	-	1	4	1	3	4	2	3	6

붙임 2		시저형 고소작업대 설치·사용 가이드

붙임 3		시저형 고소작업대 안전작업 점검표