고용노동부	보 도 자 료

보도 일시	2022. 5. 13.(금) 10:00 2022. 5. 13.(금) 석간	배포 일시	2022. 5. 13.(금) 10:00

담당 부서	산재예방감독정책관	책임자	과 장	심우섭	(044-123-4567)
<총괄>	화학사고예방과	담당자	사무관 주무관	연현석 임준환	(044-202-8969) (044-202-8967)

고용노동부, 폐기물업체 폭발사고예방 특별교육실시

- 5.13.~19.까지 권역별로 5회에 걸쳐 순회교육 -

￭ 주요 화재·폭발 사고사례 및 사고예방 기법 전파

￭ 화기작업 전 사업주 조치[화재위험작업 허가서 작성·발행] 사항

□ 고용노동부(장관 이정식)는 액상 폐기물처리업체 사업주 등을 대상으로 화재·폭발 사고예방을 위한 특별교육을 5.13.(금)부터 5.19.(목)까지 권역별로 5회에 걸쳐 실시한다고 밝혔다.

차수	일 시	참석대상 폐기물 처리업체	장 소
1	5.13.(금) 10시	서울·인천, 경기, 강원 지역	(안산) 안전공단 지역본부
2	5.13.(금) 14시
3	5.17.(화) 15시	대전·세종, 충청지역	(세종) 산안본부 지하1층 교육장
4	5.18.(수) 15시	부산, 울산, 경남·북 지역	(울산) 안전공단 본부
5	5.19.(목) 14시	광주, 전남·북 지역	(여수) 안전공단 전남동부지사

□ 최근 폐기물처리업체에서 폭발·화재사고가 연이어 발생하였고,
그 주요 원인으로는

① 폐유·폐유기용제 등을 저장하는 탱크 상부에서 배관연결이나 개조
작업을 하면서도 탱크 내부의 위험물질을 완전히 제거·배출하지 않았고,

② 작업 전 가연성가스 여부를 측정하지 않는 등 위험물 유무에 대한
확인도 이루어지지 않았으며,

③ 용접작업 같은 화기작업을 하면서 화재감시자를 배치하지 않고 불꽃 비산방지 설비를 설치하지 않는 등 안전조치가 제대로 지켜지지 않아 발생한 것으로 나타났다.

【 최근 폐기물업체 폭발·화재사고 주요 사례 】

□ `22.4.6.(수) 천안 OO바이오산업 폐유 저장탱크 상부 PVC 배관 연결 중 폭발(사망1, 부상1)

□ `22.3.29.(화) 안산 OO개발 폐유기용제 저장탱크 상부 작업 중 폭발(사망 2)

□  `21.9.3.(월) 청주 ㈜OOOOO개발 공장 내 용접 중 인화성 가스에 불티가 옮겨붙어 화재(사망1)

□ `21.7.2.(금) 정읍 OO정밀 경유 탱크에서 아르곤 용접 중 폭발(사망2)

□ 이번 교육은 최근 들어 액상 폐기물처리업체에서 자주 발생하는 화재폭발사고의 재발을 방지하기 위하여 사업주 스스로 위험요인을 파악하고 개선하도록 하기 위한 것이다.

○ 최근 폐기물처리업체에서 발생한 폭발·화재사고 사례, 사고예방 대책 및 기법 소개와 함께 사업주에 의한 안전조치 확인 후 작업을 수행하는 화재위험작업 허가서* 작성·발행 방법 지도에 중점을 두고 있다.

* 용접·용단, 고속절단기 사용, 연마 등 화재위험 작업 시 위험물질제거, 가스농도 측정, 불티비산방지조치, 화재감시자 배치 등 화재·폭발위험에 대한 안전조치를 완료하고 사업주가 작업하도록 허가해 주는 절차(붙임 양식 참조)

□ 김규석 산재예방감독정책관은“어떠한 경우든 위험물이 있는 상태에서는 화재위험작업을 해서는 안 되며, 화재위험작업을 할 경우에는 반드시 작업허가서에 따른 위험물 제거 확인 등 철저한 안전조치가 선행된 후 작업이 이루어져야 한다”라고 강조하며,

○“이번 폐기물처리업체 특별교육을 통해 화재·폭발 등 화학사고를 예방하고 필수 안전조치를 명확히 주지시켜 용접 작업으로 인한 사망사고가 발생하지 않도록 노력하겠다”라고 밝혔다.

붙임: 화재위험작업 허가서 양식

담당 부서	산업안전보건본부	책임자	과 장	심우섭	(044-202-8965)
<총괄>	화학사고예방과	담당자	사무관 주무관	연현석 임준환	(044-202-8969) (044-202-8967)
<공동>	한국산업안전보건공단	책임자	부 장	임지표	(052-703-0601)
	중대산업사고예방실 공정안전부	담당자	차 장	정용재	(052-703-0603)

붙임		화재위험작업 허가서 양식

화재위험작업 허가서 허가번호 : 허가일자 : ①신 청 인 : 부서 직책 성명 (서명) 작업허가시간 : 년 월 일 시 부터 시까지
작업장소 및 설비(기기)				정비작업 신청번호 : 장치번호 : 작업지역(장소) : 장 치 명 :
작업 개요
첨부 서류		o 작업계획서 □ / o 소화기목록 □ / o 특수작업절차서 □ / o 기술자료(도면) □ / o 안전장구 목록 □
안전조치 요구사항							* 필요한 부분에 표시, 확인은 표시
o 작업구역 설정(출입경고 표지) o 작업주위 가연성물질 제거 o 가스농도 측정 o 밸브차단 및 차단표지부착(도면 비교) o 맹판설치 및 표지부착(도면 비교) o 위험물질(가연성분진 포함)방출 및 처리 o 용기개방 및 압력방출									□ ○ □ ○ □ ○ □ ○ □ ○ □ ○ □ ○	o 불활성가스 치환 및 환기 o 용기내부 세정 및 처리 o 화기작업용 가스용기 압력조정기 점검 o 화기작업용 가스용기 전도 위험방지 o 화기작업용 가스 역화방지기 확인 o 화기작업용 토치 막힘 여부 확인 o 가스용기 연결부 및 호스 누설 확인				□ ○ □ ○ □ ○ □ ○ □ ○ □ ○ □ ○		o 비산불티차단막 o 환기장치 가동 o 화재감시자 배치 o 방연마스크 지급 o 소화기 비치 o 안전교육 실시 o 운전근로자 입회		□ ○ □ ○ □ ○ □ ○ □ ○ □ ○ □ ○
보충작업허가							* 필요한 부분에 표시, 확인은 표시
밀폐공간 □			o 통신수단 □ ○ / 구명장구(줄, 송기마스크) □ ○ 허가시간 : ～ 확인자 (서명) (적정공기 기준: 1. HC: 0%, 2. O2: 18%이상 ~ 23.5%미만, 3. CO: 30ppm미만, 4. CO2: 1.5%미만 5. H2S: 10ppm미만)
정 전 □			o 차단기기 : 제어실( ) 현장( ) o 제어실 : 스위치, 차단기 내림 □ ○ / 잠금장치 시건, 표지부착 □ ○ 허가시간 : ～ o 현 장 : 스위치, 차단기 내림 □ ○ / 잠금장치 시건, 표지부착 □ ○ 확인자 (서명) 전원복구 : 모든 작업이 완료된 후 운전부서의 입회자의 요청에 의해서만 전원을 복구하여야 한다. ※ 전원복구 : 요청자 / 복구시간 확인자
가스 농도 측정	물질명				결과			측정시간	측정자/확인자		물질명	결과			측정시간		측정자/확인자
기타 필요한 안전조치
②안전조치 확인					작업(공무)부서 책임자 : (서명) 입회자 : (서명)
③발급자				부서 직책 성명 (서명)									⑤최종승인자 (허가자) 부서 직책 성명 (서명)
④관련부서 협조자				부서 직책 성명 (서명) 부서 직책 성명 (서명)
작업허가 연장(2시간이내)						년 월 일 시 부터 시 까지 발급자 (서명)
작업완료						시간 : , 입회자 : , 작업자 : 복원(조치)상태 :

※ 허가서 승인 절차

①, ②신청자

작업자, 공무부서

안전조치,

허가서 작성

□

③발급자

운전부서

안전조치 (현장)확인

④협조자

(관련부서, 안전부서)

□

⑤최종승인자

공정부서(장),공장장

안전조치 확인